Quadrocopter

# Effects of roll and pitch components in retinal flow on heading judgement - ScienceDirectSteuerung

Die Fernsteuerung meldet folgende Daten:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Einheit | Max (abs) |
| Climb | m/s^2 | 3,000 |
| Roll | rad/s | 0,785 |
| Pitch | rad/s | 0,785 |
| Yaw | rad/s | 1,570 |

# Power Off

Die Fernsteuerung enthält eine Sperre, die mit kurzem Drücken links deaktiviert und mit kurzem Drücken rechts aktiviert werden kann. Sie sendet in diesem Fall das Datenpaket ‚O‘ für Off. Die Drohne resettet im Off-Zustand alle Regler und schaltet alle Motoren aus. Dies gilt auch für Verbindungsabbrüche.